UART1

发送： SMR02

SCR02

SDR02

接受： SMR03

SCR03

SDR03

SIR03

SSR03